Для приборов серии LDM файл настройки Red\_LDM.gsd

Прибор передаёт 6 значений:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Величина | Размер |
| 1 | Средний диаметр, мкм | 4 байта |
| 2. | Диаметр по первой оси, мкм | 4 байта |
| 3 | Диаметр по второй оси, мкм | 4 байта |
| 4 | Смещение по первой оси, мкм + 60000 | 4 байта |
| 5 | Смещение по второй оси, мкм + 60000 | 4 байта |
| 6 | Код ошибки | 1 байт |

Подробнее об интерпретации величин написано в руководстве пользователя LDM

Распиновка разъема стандартная Profibus

